
**Prace i czynności szczególnie niebezpieczne, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwach rolnych:**

***Co zagraża dzieciom na wsi?***

1. **Kierowanie ciągnikami rolniczymi i**



**innymi maszynami samobieżnymi.**   
Samodzielne kierowanie ciągnikami i

samobieżnymi maszynami wymaga

kwalifikacji i doświadczenia. Przy

wykonywaniu tej czynności występuje

duże zagrożenie najechania, wywrócenia,


a także wyrządzenia krzywdy innym

osobom.

2. **Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych.**  
Są to maszyny z urządzeniami tnącymi lub gniotącymi, z wieloma wirującymi częściami, przeważnie o dużej masie. Ich bezpośrednia obsługa w warunkach polowych stwarza wiele zagrożeń przejechania, przewrócenia maszyny, przygniecenia, pochwycenia przez pracujące mechanizmy, skaleczenia, obcięcia kończyn - tak osób obsługujących, jak i postronnych.   
  
3. **Sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi, a także pomaganie przy tych czynnościach.**  
Przy tych pracach występuje wysokie zagrożenie




przygniecenia i przejechania, urazów rąk i nóg.




**4. Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowania ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej.**  
Przy tych czynnościach występują bardzo często obcięcia i urazy palców i dłoni. 



**5. Obsługa maszyn do przygotowania pasz - sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.**  
Występuje wysokie zagrożenie urazów dłoni przez wirujące noże, topory, walce i bębny, pochwycenia przez wały napędowe i pasy transmisyjne. 



**6. Obsługa młocarni, a zwłaszcza praca na górnym pomoście młocarni oraz przy współpracującej prasie do słomy.**  
Pracy towarzyszy duże zapylenie i hałas. Występuje duże zagrożenie pochwycenia i uderzenia pasami transmisyjnymi, niebezpieczeństwo pochwycenia ręki, zagrożenie upadkiem z pomostu, pochwycenia przez elementy prasy.   
  
**7. Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej ("krajzegi", "cyrkularki") oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin i inne prace porządkowe.**   
Pilarka tarczowa to jedna z najniebezpieczniejszych maszyn, przy której występuje najwięcej okaleczeń, amputacji oraz wypadków śmiertelnych. Każdy kontakt z tarczą piły kończy się poważnym urazem. Występuje często odrzut materiału, zakleszczenia, odpryski. Zagrożenie wzrasta, gdy pilarka nie ma osłon, klina rozszczepiającego, urządzenia podającego materiał do cięcia poprzecznego.   
  
**8. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych (przecinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.)**   
Posługiwanie się piłą łańcuchową wymaga siły i sprawności dorosłego mężczyzny, kwalifikacji i wprawy. Występuje wysokie zagrożenie bardzo ciężkimi urazami łańcuchem tnącym przy manewrowaniu piłą, "odbiciu" piły, opuszczeniu na nogę itp.   
  
**9. Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna o średnicy większej niż 15 cm.**  
Są to prace wymagające specjalistycznych umiejętności, siły fizycznej i doświadczenia. Występuje wysokie zagrożenie przygniecenia osób pracujących.   
  
**10. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.**  
Występuje duże zagrożenie pochwycenia przez wirujące lub przesuwające się elementy oraz znaczne zapylenie przy odbiorze słomy i siana transportowanego dmuchawą.   
  
**11. Załadunek, wyładunek i wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego).**  
Jest to substancja o silnych właściwościach pylących, żrących i parzących, powodująca poparzenia błon śluzowych, oczu i skóry. 



**12. Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.**  
Środki chemiczne I i II klasy toksyczności to trucizny, zaś środki III klasy - szkodliwe dla zdrowia. Występuje niebezpieczeństwo zatrucia.   
  
**13. Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych.**   
Rozpuszczalniki organiczne (benzyny, rozpuszczalniki nitro, chlorokauczukowe i inne) -składniki farb, lakierów, klejów - są szkodliwe dla zdrowia, niektóre są rakotwórcze, mają właściwości narkotyczne, ulegają rozpuszczeniu w tkance mózgowej, powodując trwałe szkody. Ich pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.   
  
**14. Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły .**  
Występuje zagrożenie wybuchem, pożarem, poparzeniem. Opary lepiku i smoły zawierają rozpuszczalniki organiczne.   
  
**15. Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania.**  
Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru, groźba poparzeń twarzy i rąk.   
  
**16. Obsługa parników, kotłów do gotowania.**   
Niebezpieczeństwo groźnych oparzeń dzieci.   
  
**17. Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków).**  
Dorosłe rozpłodniki są zwykle agresywne i wymagają stałej obsługi przez sprawnego mężczyznę ze względu na zagrożenie agresją: kopnięciem, uderzeniem, przygnieceniem, pogryzieniem.



**18. Załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt.**  
Występuje duże zagrożenie urazami ze strony broniących się zwierząt oraz obciążenie psychiczne młodego człowieka.   
  
**19. Opróżnianie zbiorników i wywóz gnojówki, gnojowicy i szamba.**   
Istnieje duże niebezpieczeństwo urazów mechanicznych oraz zatrucia siarkowodorem.   
  
**20. Wykonywanie wykopów ziemnych i praca w wykopach.**  
Występuje niebezpieczeństwo oberwania i obsunięcia się ścian wykopu i zasypania pracującego.   
  
**21. Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników.**  
Prace te wymagają uprawnień, doświadczenia, wprawy i odpowiedzialności. 



**22. Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach.**  
Występuje zagrożenie uduszeniem na skutek spadku zawartości tlenu w powietrzu, zasypaniem i uduszeniem w silosach zbożowych.   
  
**23. Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metry na: pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp.**  
Podczas tych prac dochodzi do licznych urazów mięśni, stawów i kręgosłupa. W przypadku dzieci występuje zagrożenie deformacji układu kostno-szkieletowego.



***PAMIĘTAJ ABY:***



**Praca nigdy nie odbywała się kosztem czasu przeznaczonego na naukę, sen, wypoczynek i zabawę.**

**Powierzane dzieciom prace nie mogą przekraczać ich możliwości fizycznych, nie powinny narażać na ryzyko wypadków i urazów oraz stwarzać zagrożeń dla ich rozwoju psycho-fizycznego.**

Placówka Terenowa KRUS

w Strzelcach Opolskich